**TABLEAU ELECTRIQUE TRUCY**

**FUSIBLE 1 (20A)**

Prise FRIGO

Prise double SALLE DE BAIN

Radiateur CHAMBRE D’AMIS (900 watts)

**FUSIBLE 2 (20A)**

Prise CUISINE FENETRE (AU SOL)

\*Prise ESCALIER FENETRE (pontés ensemble) - (Radiateur 2000 watts)

\*Prise PORTE FENETRE (pontés ensemble)

**FUSIBLE 3 (20A)**

Prise salon (Lampe de salon (coin côté jardin))

Radiateur BUREAU (1500watts)

**FUSIBLE 4 (20A)**

Prises BUREAU (coté mur piano)

Prises CHAMBRE D'AMIS (coté mur clic-clac)

Prises LAVE LINGE / SECHE LINGE (pontée ensemble)

Prise Buanderie (à côté de la porte)

Lumière BUANDERIE

Prise établie

Lumière établie

Prise petit congélateur / petit frigo

POMPE A EAU

Prise JARDIN TERRASSE

Prise porte de garage

Lumière porte de garage (spot LED)

**FUSIBLE 5 (20A)**

Prise entrée SALLE DE BAIN (petit souffleur 2000 watts)

Prise placard chambre d’amis

Double prise ORDINATEUR BUREAU / Prise en dessous escalier (petite sonette)

Lumières SOUS SOL (4 spots LED)

**FUSIBLE 6 (20A)**

Prise TV / BOX

Prise CANAPE \* (la boite de dérivation est reliée avec)

Prise TABLE A MANGER (coté WC)

**FUSIBLE 7 (20A)**

Prise POELE A GRANULES

Prises ENTREE MAISON

Double PRISES SALON

Prises MICRO ONDE / GRILLE PAIN

FOUR

HOTE

Prise droite CAFETIERE

Lumière EXTERIEUR TERRASSE (spots LED)

**FUSIBLE 8 (10A)**

Lumière SALLE DE BAIN / BUREAU / CHAMBRE D'AMIS / PETIT COULOIR / SALLE A MANGER / WC

**FUSIBLE 9 (10A)**

Lumière ENTREE MAISON / SALON / CUISINE / Cable électrique dans placard cuisine

**FUSIBLE 10 – 11 + Contacteur Jour/Nuit (25A + 20A + 2A)**

Ballon d’eau chaude

**FUSIBLE 12 (32A)**

PLAQUE VITRO CERAMIQUE CUISINE

**FUSIBLE 13 (20A)**

PRISE PLAN DE TRAVAIL (CUISINE)

**FUSIBLE 14 (2A)**

VMC

\* LA PRISE COTE CANAPE POSSEDE UNE BOITE DE DERIVATION JUSTE A COTE POUR Y METTRE UNE NOUVELLE PRISE AU BESOIN

AU SOUS SOL :

- Fusible 16A : Prise extérieur porte de garage

- Fusible 10A : Eclairage LED porte de garage

------------------------

Fusible 1-2-3-4-5-6-7 (20A)

Fusible 8-9 (10A)

Contacteur Jour/nuit (25A)

Chauffe-eau : Fusible 10 (10A) - Fusible 11 (20A) + Contacteur Jour/Nuit (25A)

Fusible 12 (32A)

Fusible 13 (20A)